

SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO

DEL ESTADO

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **ENLACE PUNTO A PUNTO - SENAPE DLEGSS** |
|  |  |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ENLACE PUNTO A PUNTO - SENAPE DLEGSS**

|  |
| --- |
| **Tiempo de contratación: un año** |
| **Tipo de Servicio: Comunicación PUNTO A PUNTO O VPN** |
| **Tecnología de transmisión de datos: FIBRA ÓPTICA o SIMILAR de nivel empresarial** |
| Velocidad de descarga: Mayor o igual a 10 MB |
| Velocidad de subida: Mayor o igual a10 Mb |
| Redundancia:La tecnología aplicada debe contar con sistema de respaldo. |
| Instalación: |
| Instalación física,los predios a interconectar son: Desde el Edificio Central SENAPE, zona Miraflores, calle Hugo Estrada #94 piso 1 alEdificio Litoral 4to Piso zona central Calle Colón esquina Av. Mcal. Sta. Cruz en coordinación con el Área de Sistemas |
| El servicio debe estar activo 24/7/365, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año de contrato, sólo podrá tener cortes en caso de mantenimiento (no mayor a 24 hrs.), bajo comunicación con el Área de Sistemas del SENAPE. |
| La tecnología debe garantizar los mejores niveles de agregación de tráfico, de tal manera que permita el acceso a la red de forma TRANSPARENTE y sin RESTRICCIONES. |
| Soporte Técnico y Servicio al Cliente: |
| El proponente deberá contar con soporte técnico de respuesta inmediata en la ciudad de La Paz y deberá contar con una línea telefónica de servicio que permita realizar los reclamos en esquema 24/7/365, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año de contrato. |
| Tiempo de instalación |
| No mayor a los 10 días luego de la adjudicación |
| Precio Referencial por servicio (MENSUAL) |
| El precio final debe ser menor o igual a Bs.1,600.00 (Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **ENLACE PUNTO A PUNTO - SENAPE DLEGSS** | | |
|  | | |
| **Para ser llenado por la Entidad convocante** | | **Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta** |
| **(Llenar las especificaciones técnicas de manera previa a la publicación del DBC)** | |
| **#** | **Característica Solicitada (\*)** | **Característica Propuesta (\*\*)** |
| 1 | **Tiempo de contratación: un año** |  |
| 2 | **Tipo de Servicio: Comunicación PUNTO A PUNTO O VPN** |  |
| 3 | **Tecnología de transmisión de datos: FIBRA ÓPTICA o SIMILAR de nivel empresarial** |  |
| 3 | Velocidad de descarga requerida:  Mayor o igual a 10 Mb |  |
| 4 | Velocidad de subida mayor o igual:  Mayor o igual a 10 Mb |  |
| 5 | Redundancia:La tecnología aplicada debe contar con sistema de respaldo. |  |
|  | Instalación: |  |
| 6 | Instalación física,los predios a interconectar son: Desde el Edificio Central SENAPE, zona Miraflores, calle Hugo Estrada #94 piso 1 alEdificio Litoral 4to Piso zona central Calle Colón esquina Av. Mcal. Sta. Cruz en coordinación con el Área de Sistemas |  |
| 7 | El servicio debe estar activo 24/7/365, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año de contrato, sólo podrá tener cortes en caso de mantenimiento (no mayor a 24 hrs.), bajo comunicación con el Área de Sistemas del SENAPE. |  |
| 8 | La tecnología debe garantizar los mejores niveles de agregación de tráfico, de tal manera que permita el acceso a la red de forma TRANSPARENTE y sin RESTRICCIONES. |  |
|  | Soporte Técnico y Servicio al Cliente: |  |
| 9 | El proponente deberá contar con soporte técnico de respuesta inmediata en la ciudad de La Paz y deberá contar con una línea telefónica de servicio que permita realizar los reclamos en esquema 24/7/365, 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año de contrato. |  |
|  | Tiempo de instalación |  |
| 10 | No mayor a los 10 días luego de la adjudicación |  |
|  | Precio Referencial por servicio (MENSUAL) |  |
| 11 | El precio final debe ser menor o igual a Bs.1,600.00 (Un mil seiscientos 00/100 Bolivianos) |  |

***Nota.- Las propuestas deben hacer llegar hasta horas 15:00 del día viernes 26 de enero de 2018, en la avenida Hugo Estrada Nº 94, zona Miraflores, edificio del SENAPE, 1er. Piso, oficina de Adquisiciones, la apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 15:05.***

***La Paz, enero 2018***